Приложение 1 к Документации

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Общая информация о предмете закупки**
   1. Предмет закупки: Аренда грязезащитных ковров в офисах ООО «Иркутскэнергосбыт», расположенных в г. Иркутск.
   2. Объем, местоположение и периодичность оказания услуг: согласно Приложению № 1 к Техническому заданию «Условия обслуживания грязезащитных ковровых».
   3. Срок оказания услуг: с момента заключения договора (в течении одного года) с возможностью пролонгации.
   4. Оказание услуг осуществляется по отчетным периодам (календарный месяц). Приемка услуг производится Заказчиком ежемесячно. По истечении отчетного периода (календарного месяца), в последний рабочий день месяца оказания услуг, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации.
2. **Стандарт услуг**
   1. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, предоставить адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме, номер телефона, а также список сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг.
   2. Допуск на объекты Заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом на объектах Заказчика.
   3. Исполнитель производит чистку и замену грязезащитных ковровых покрытий, являющихся собственностью Исполнителя, на новые, либо на бывшие в эксплуатации ковровые покрытия, прошедшие химическую чистку методом промышленной стирки, не имеющие следов грязи и пыли, а также повреждений, и пригодные к дальнейшей эксплуатации.
3. **Состав услуг**
   1. Используемые в процессе оказания услуг грязезащитные ковровые покрытия должны отвечать следующим требованиям:
      1. грязезащитные ворсовые ковровые покрытия должны быть износостойкими, обладающими высокой впитывающей способностью, обеспечивающие удаление грязи с обуви, эффективное удержание грязи и влаги при высокой проходимости,
      2. ворс ковровых покрытий должен обладать противоскользящими и антистатическими свойствами, а также не должен деформироваться и изменять цвет в процессе эксплуатации;

* ворс разрезной, вварен в резиновую подложку;
* высота ворса - не менее 10 мм;
* плотность не менее 800 г/кв.м;
* поглотительная способность (впитывание) по отношению к жидкости не менее 5 л. на 1 кв.м., грязеудержание не менее 4 кг на 1кг на кв.м.;
  + 1. резиновая основа грязезащитных ворсовых ковровых покрытий должна обладать противоскользящими свойствами, быть устойчива к нефтепродуктам, химическим реагентам и механическим воздействиям, а также к высоким и низким температурам согласно климатическим условиям;
    2. грязезащитные ворсовые ковровые покрытия должны быть безопасными для посетителей, не создавать препятствий при ходьбе и не создавать травмоопасную обстановку - не должны иметь заломов и сгибов. Резиновый кант должен предотвращать задирание ковра.
    3. цвет ковра определен согласно Приложению № 1 к Техническому заданию, ковры должны быть одного оттенка.

3.2. Покрытия должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к напольным покрытиям в общественных зданиях.

* 1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, размещение (укладка) в указанном Заказчиком месте ковровых покрытий, в том числе и при замене, осуществляется силами и за счёт средств Исполнителя.
  2. Передача ковровых покрытий Исполнителем Заказчику и возврат производится на основании Акта приема-передачи в режиме рабочего времени Заказчика.

1. **Гарантии качества**

4.1. Гарантия качества услуг предоставляется Исполнителем в течение срока оказания услуг в полном объеме в соответствии с требованиями Договора и настоящего Технического задания.

1. **Требования к безопасности оказания услуг**
   1. Оказание услуг по Договору и настоящему Техническому заданию должны выполняться с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, действующего внутреннего распорядка Заказчика, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды
   2. Исполнитель обеспечивает соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья работников и посетителей Заказчика.
2. **Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов**
   1. Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51108-2016 "Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия" и других нормативных документов, а также действующим технологическим документам на услуги конкретного вида.

Приложению № 1 к Техническому заданию

**Условия обслуживания грязезащитных ковровых**

**покрытий на резиновой основе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место использования Покрытия (адрес, примечание) | Размер, (см) | Цвет покрытия | Кол-во сменных ковровых покрытий (шт.) | Периодичность обслуживания в летний период с мая по сентябрь (замены в неделю) | Периодичность обслуживания в зимний период с октября по апрель (замены в неделю) |
|
| пр. Ю. Тена 19 | 85\*150 | Серый | 1 | 2 | 3 |
| пр. Ю. Тена 19 | 150\*300 | Серый | 2 | 2 | 3 |
| ул. Байкальская 259 | 85\*150 | Серый | 1 | 2 | 3 |
| ул. Байкальская 259 | 115\*200 | Серый | 1 | 2 | 3 |
| ул. Байкальская 259 | 115\*400 | Серый | 1 | 2 | 3 |
| ул. Байкальская 259 (СЦ) | 85\*150 | Серый | 1 | 4 | 4 |
| ул. Байкальская 259В | 115\*200 | Серый | 2 | 2 | 3 |
| ул. Байкальская 259/1 | 150\*250 | Серый | 1 | 2 | 3 |
| ул. Байкальская 259/1 | 115\*200 | Серый | 1 | 2 | 3 |
| ул. Р. Люксембург 164/1 | 150\*300 | Серый | 1 | 2 | 3 |
| ул. Р. Люксембург 164/1 | 115\*400 | Серый | 1 | 2 | 3 |
| ул. Чехова 23 | 150\*250 | Серый | 1 | 2 | 3 |
| ул. Чехова 23 | 85\*150 | Серый | 1 | 2 | 3 |
| ул. Чехова 23 | 115\*200 | Серый | 1 | 2 | 3 |
| ул. Мухиной 2Г | 100\*200 | Серый | 2 | 2 | 3 |